**Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60 FWM mit integriertem Frischwassermodul**

Lieferung und Montage einer mobilen Heizzentrale mit Pumpenwarmwasser- und Brauchwasserversorgung. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über DVGW-zugelassenes Schlauchmaterial. Mobile Heizzentrale mit integriertem Heizöltank (Fassungsvermögen 750-1000 Liter). Betrieb mit Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas möglich. Vor- und Rücklauf werden nach Vorgabe an das verfügbare Versorgungsnetz angebunden. Anlieferung der Anlage inklusive des nötigen Zubehörs. Inbetriebnahme und Einweisung durch Fachpersonal.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Rückholung der mobilen Heizzentrale nach Ende der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

**Technische Daten: Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60 mit integriertem Frischwassermodul**

Eignung für Heizungswasser: VDI 2035  
Abgaskamin: Edelstahl 100 mm (doppelwandig)  
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG): 50 l Reflex  
Bauart: Kofferanhänger (Einachser), 1500kg zGm  
Abmessungen\* L x B x H (o. Deichsel): 260 x 210 x 250 cm  
Leergewicht: ca. 1200 kg

Betriebsart: Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas  
Heizleistungsbereich: bis 60 kW  
Elektrischer Anschluss: 230 V 16 A Schuko  
Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz  
Absicherung bauseitig: 1 x 230 V 16A  
Heizungsmischer: elektronisch  
Temperatureinstellbereich: 20-90 °C  
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB): 105°C  
Hocheffizienz-Heizungspumpe: Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8  
Leistung Heizungspumpe: max. 8 m³/h max. 7 m WS  
Heizungsbrenner: Weishaupt WL10/2-D  
Heizungskessel: ACV Delta pro  
Verbrauch bei Volllastbetrieb: ca. 6 l/h  
Tankvolumen: 750 l/1000 l (doppelwandig)   
Externer Anschluss für Zusatztank vorhanden  
Frostschutzsicherung vorhanden  
(elektr. Heizgebläse) vorhanden

Sicherheitsventil 3 bar

Heizungsanschluss VL/RL DN 32/Storz-C  
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig 2“ AG/DN 50/Storz-C  
Brauchwasseranschluss W/K/Z 1“/DN 25/GEKA DVGW

Füll- u. Entleerungsanschluss 1“/DN 25/GEKA

Technische Änderungen vorbehalten

Optional mit Estrichaufheizungsautomatik oder witterungsgeführt

HINWEIS

Nicht im Leistungsumfang inbegriffen: Heizöl und Stromkosten

**Mietpreise:**

**Mietmodell:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mietzeitraum** |  | **Preis in €** |
| Wochengrundmiete (7 Tage) | inkl. Transport und Zubehör |  |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8.Tag/je Tag) | 1 Stück |  |
| Monatsgrundmiete (30 Tage) | inkl. Transport und Zubehör |  |
| Mietverlängerung Woche (ab 5. Woche/je Woche | 1 Stück |  |
| Jahresgrundmiete (360 Tage) | inkl. Transport und Zubehör |  |
| Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/je Monat) | 1 Stück |  |

**Serviceleistungen (optional):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviceleistung** |  | **Preis in €** |
| Aufbaupauschale vor Ort (bis 30 m Schlauch) | inkl. techn. Einweisung des Betreibers |  |
| Heizölmenge bei Anlieferung | für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter) | pro Liter |

**Zubehör (zum Mieten):**

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2“ /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mietzeitraum** |  | **Preis in €** |
| Tagespreis (bis 30 Tage) | 1 Stück 10 m |  |
| Wochenpreis (ab 30 Tage) | 1 Stück 10 m |  |
| Monatspreis (ab 12 Monate) | 1 Stück 10 m |  |